**GM DUSCHVERGLASUNG**

**Ausschreibungstext Deutschland**

GM GANZGLAS-DUSCHEN sind individuell auf das exakte Maß gefertigte Duschtüren/Fixteile und/oder Glas-Wandverkleidungen und/oder Glas Bodenplatten, um einen Duschbereich oder einen Spritzwasserschutzbereich, auf Grundlage der EN 14428, zu bilden.

Mit \* bezeichnete Angaben - Nichtzutreffendes bitte streichen.

Titel Text/Menge/Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

**32.0 GM DUSCHVERGLASUNG**

**32.1.00 Allgemeine Beschreibung**

**Technische Kriterien:**

Leistungen:

Individuell auf das exakte Maß gefertigte Ganzglas-Duschtüren\*/Festverglasungen\* und/oder Glas-Wandverkleidungen\* und/oder Glas Bodenplatten\*

Konstruktion:

Der absolut dampfdichte und leicht zu reinigende Baustoff Glas wird mit möglichst geringem Rahmenanteil\*/rahmenlos\* und mit entsprechenden Beschlägen verbaut, sodass die Anforderungen an konstruktive Hygiene, gute Reinigungsfreundlichkeit und die Vermeidung von Schimmelpilzbildung erreicht werden.

Anschlüsse:

Stehendes Wasser, ineinander gesteckte Profile, unnötige Rillen, Nuten, Kanten, abstehende Schraubenköpfe usw. sind konstruktiv zu vermeiden.

Dichtungen:

Es ist sicherzustellen, dass diese bei Bedarf leicht ausgetauscht werden können.

Anforderungen:

Stabilität, verwendete Materialien, Gebrauchstauglichkeit und Spritzwasserschutzkategorie (sofern erforderlich) haben der EN 14428 zu entsprechen.

Beschläge:

Stabilisierungsstangen, Griffe und Bänder müssen bauartgleich und auf das Wesentliche reduziert sein, damit eine leichte Reinigung möglich ist.

Glas-Wandverkleidungen:

Möglichst großflächig mit minimalen Fugenteilen auf der Wandfläche verbaut.

Titel Text/Menge/Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

**Leitprodukt:**

GM DUSCHVERGLASUNG

**Baureihe:**

GM GANZGLAS-DUSCHEN

**Hersteller:** Glas Marte GmbH

+43 5574 6722-930

ganzglas.anfrage@glasmarte.at

[glasmarte.at](http://www.ausschreiben.de/online/usr/view.php?mode=link&tb=glas_marte&url=http%3A%2F%2Fwww.glasmarte.at)

oder gleichwertig angebotenes Produkt: .......................

**32.1.10 Aufmaß, Planung, Dimensionierung, Auslegung**

Das Aufmaß, die Planung sowie die Dimensionierung und die Auslegung haben fachgerecht zu erfolgen. Werk- und Montagepläne in Abstimmung mit angrenzenden Gewerken, insbesondere dem Installateur, sind Teil der Leistung. Die Ausschnitte und Lochbohrungen in den Glasflächen aufgrund der Armaturdurchdringungen sind zu planen und entsprechend zu berücksichtigen.

Technische Ausarbeitung gesamt\* (€/h): EP ……… GP ………

Koordination und Montage\* (€/h): EP ……… GP ………

**32.1.20 GM GM GANZGLAS-DUSCHEN**

Entsprechend der allgemeinen Beschreibung bestehend aus:

Duschtüren: ….. Stk.

Fixteile: ….. Stk.

**Glasart:**

ESG 8\*/ESG 10\*/VSG/ESG 8.2\*/VSG/ESG 10.2\*

Glasstärke nach statischer Erfordernis

**Glasdesign:**

Floatglas\*/Floatglas extraweiß\*/GM SATINATO®\*/

ICE-H®\*/.........................\*

**Kanten:**

umlaufend poliert inkl. der erforderlichen Glasbearbeitung

Je Türe 2 Standard-Duschtürbeschläge (Bänder)

**Oberfläche:**

Edelstahl geschliffen\*/Messing verchromt\*

**Anschlüsse:**

U-Profile 15 x 15 mm/Edelstahl geschliffen\*/

Messing verchromt\*

**Durchgangslichte:**

Breite: .................. m x Höhe: .................. m

 Übertrag ……………..…

Titel Text/Menge/Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

 Übertrag ………………

**Griffe und Beschläge für GM GANZGLAS-DUSCHEN:**

1 Paar Kugelgriffe\*/Edelstahl geschliffen\*/Messing verchromt\*

1 Paar Zylindergriffe\*/Edelstahl geschliffen\*/Messing verchromt\*

1 Paar Zylindergriffe Puffer\*/Edelstahl geschliffen\*/Messing verchromt\*

1 Paar Kegelgriffe\*/Edelstahl geschliffen\*/Messing verchromt\*

Verfugung und Verklebung mit Silikon (fungizid)

**Gesamt:**............ Stk. EP...................... GP..................

**32.1.30 Glas-Wandverkleidung für GM GANZGLAS-DUSCHEN**

Entsprechend der allgemeinen Beschreibung bestehend aus:

Glas-Wandverkleidungen vollflächig emailliert\*: …. Stk.

Aus 8 mm GM ESG COLORMART® oder lt. statischer Erfordernis, auf der Rückseite im Walzendruckverfahren mit keramischer Farbe nach Kundenwunsch emailliert.

Kollektion GM ESG COLORMART® Nr.: ………………\*

Farbton: RAL ………\*/NCS …………………….\*

Glas-Wandverkleidungen\* mit Teil-Emaillierung\*: … Stk.

Aus 8 mm GM ESG COLORMART® oder lt. statischer Erfordernis auf der Rückseite im Walzendruckverfahren mit keramischer Farbe nach Kundenwunsch teilemailliert, z. B. für Abdeckung der Badewannen-Seitenfläche.

Kollektion GM ESG COLORMART® Nr.: ………………\*

Farbton: RAL ………\*/NCS …………………….\*

Verfugung und Verklebung mit Silikon (fungizid)

Abdichtungsarbeiten (Vorarbeiten auf Wänden und Boden) bauseits

**Gesamt:**............ Stk. EP ...................... GP ..................

**32.1.40 Zuschlag für geänderte Glasart/Glasdesign**

Auf Pos. 32.1…….

Glasart: ………………………………….

Oberfläche: ………………………………….

Design: ………………………………….

Anzahl**:**............ Stk. EP ...................... GP ..................

**32.1.50 Zuschlag für Sonderbeschläge**

Bänder/Halter Festverglasung: …………………………….

Marke: ………………………………….

Artikel-Nr.: ………………………………….

Oberfläche: ………………………………….

In dieser Position ist zu berücksichtigen, dass allenfalls erforderliche Halterungen für Festverglasungen und U-Profile etc. mit der dazu passenden Oberfläche anzubieten sind.

Anzahl:............ Stk. EP ...................... GP ..................

 Übertrag ……………..…

Titel Text/Menge/Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

 Übertrag ………………

**32.1.60 Zuschlag für Stabilisierungsstange**

Durchmesser max. 20 mm inkl. reinigungsfreundlicher Anschlussstücke mit Kunststoffzwischenlage bei Glasberührung. Oberfläche entsprechend der Beschläge.

**Gesamt:**............ Stk. EP ...................... GP ..................

**32.1.70 Zuschlag Dichtungen**

Dichtungen an den Duschtürkanten.

Untere Lippendichtung: ………………………………

Schwallschutzprofil: …………………………………..

Seitliche Dichtung 2 x: ………………………………..

Magnetdichtung seitlich 2 x: …………………………

**Gesamt:**............ Stk. EP ...................... GP ..................

**32.1.80 Zuschlag für Bohrungen bis 20 mm Durchmesser**

Bohrungen in den Glas-Wandverkleidungen, z. B. für Beschläge, Stabilisierungsstangen, Utensilienkörbe usw.

Zuschlag für Bohrungen bis 20 mm Durchmesser

**Gesamt:**............ Stk. EP ...................... GP ..................

**32.1.81 Zuschlag für Bohrungen bis 60 mm Durchmesser**

Bohrungen in den Glas-Wandverkleidungen, z. B. für die Befestigung der Brause, Durchdringen für Installationsleitungen usw.

Zuschlag für Bohrungen bis 60 mm Durchmesser

**Gesamt:**............ Stk. EP ...................... GP ..................

**32.1.82 Zuschlag für Sonderausschnitte**

Sonderausschnitte in der Glas-Wandverkleidung laut Kundenwunsch, z. B. für spezielle Armaturen etc.

Ausschnittgröße …… mm x ……. mm

**Gesamt:**............ Stk. EP ...................... GP ..................

**32.1.90 Zuschlag Leichtpflegeglas UNIGLAS® CLEAN**

Gesamte Glasfläche, Duschtüre, Fixteile und Glas-Wandverkleidungen einseitig ganzflächig ausgestattet mit „easy to clean“-Oberfläche

**Gesamt:**............ Stk. EP ...................... GP ..................

**32.1.100 Zuschlag für Utensilienablage GM ISHOWER**

Besonders reinigungsfreundliche Utensilienablage als flächenbündige Nische in einer Glas-Wandverkleidung als Flächenausschnitt senkrecht oder waagrecht integriert

Nischenabmessung ca. 440 x 240 mm, Tiefe 103 mm;

flächenbündiger, dichter Edelstahlkörper, Oberfläche geschliffen K 320, mit geringem Gefälle und Glasrückwand passend zur Glas-Wandverkleidung

**Gesamt:**............ Stk. EP ...................... GP ..................

 Übertrag ……………..…

Titel Text/Menge/Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

 Übertrag ………………

**32.1.110 Zubehör Duschtürdichtungen Schwallschutzprofil**

Vorgerichtetes und angepasstes Profil zur Verbesserung der Dichtigkeit der Duschabtrennung

**Gesamt:**............ Stk. EP ...................... GP ..................

**32.1.120 Zubehör Duschabzieher**

Duschabzieher mit Glaskantenhalter (Silikon) und Wandhalter (Metall), Oberfläche: Edelstahl poliert

**Gesamt:**............ Stk. EP ...................... GP ..................

**Summe Titel 32.0 GM DUSCHVERGLASUNG netto € .................**

**+ 19 % MwSt. € .................**

**Gesamtpreis brutto € .................**